**采购需求**

**（供参考，具体内容以采购文件为准）**

**前注：**

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 项目验收完成后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日历天内完成供货 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后6年 |

**二、货物需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **货物名称** | **技术参数及要求** | **所属行业** |
| ▲棉帐篷 | 1、帐篷外形：棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式；一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户；  2、帐篷配置：棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件五部分组成；棉内胆由棉内胆顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成，棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构；  3、帐篷外形尺寸：≥3.2m×3.7m×1.75m×2.67m（宽×长×边高×顶高），帐篷篷体采用防水阻燃600D/pvc涂层布，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固；  4、框架材料规格：主管为6005-T6铝合金管：杆件直径25mm×厚度1.8mm，通件部分采用钢管材质直径28mm×厚度1.0mm；  5、棉帐篷总体为天蓝色，外表喷绘白色“肥东防汛救灾物资”字样；  6、包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合；  7、执行标准：新国标GB/T44010-2024。  注：所有条款须全部满足或优于询价通知书要求，否则**按无效响应处理**（所有条款的响应情况在“第六章、响应文件格式”“五、响应表”的“5.2技术响应表”中注明。） | 工业 |

**三、报价要求**

1、本项目采用单价报价，供应商报价不得高于4200元/顶，**否则按无效响应处理**。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

2、供应商报价最多只能保留小数点后两位小数，如报价多于两位小数，按照四舍五入的原则保留小数点后两位小数，并作为评审和结算价格，例如某供应商报价为4000.005元/顶，四舍五入后为4000.01元/顶；如某供应商报价为4000.004元/顶，四舍五入后为4000.00元/顶，其它情况以此类推。

3、采购人将根据成交金额确定最终的采购数量，且最终的结算金额不超过本项目预算金额。

**四、验收要求**

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。