**采购需求**

**（供参考，具体内容以采购文件为准）**

**前注：**

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个工作日内完成供货 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后2年 |

**二、货物需求**

1、指标重要性描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标识重要性** | **标识符号** | **符号说明** |
| 重要指标项 | ★ | ★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表” 作为评审依据，合同执行时提供符合询价通知书要求的证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。 |
| 无标识项 |  | 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）询价通知书要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，**按无效响应处理**。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 | | |

2、货物需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及要求** | **数量**  **（单位）** | **所属行业** |
| 1 | 春秋常服 | 1.藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)，毛涤哔叽。  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：羊毛70%、涤纶19.5%、聚酯复合弹性纤维10%、导电纤维0.5%，以上数据允许误差范围±3%。单位面积质量：197g/㎡（±3）。 2. 线密度：经纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%），纬纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%）。 3. 里料：涤粘斜纹细，粘胶55%、涤纶45%，以上数据允许误差范围±3%。75dtex/111dtex（±3%），单位面积质量：88g/m²（±3）。   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023标准。 | 94套 | 工业 |
| 2 | 冬常服 | 1.藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)，毛涤哔叽。  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：羊毛70%、涤纶19.5%、聚酯复合弹性纤维10%、导电纤维 0.5%，以上数据允许误差范围±3%。单位面积质量：233g/㎡（±3）。 2. 线密度：经纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%），纬纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%）。 3. 里料：涤粘斜纹细，粘胶55%、涤纶45%，以上数据允许误差范围±3%。75dtex/111dtex（±3%），单位面积质量：88g/m²（±3）。   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准。 | 94套 | 工业 |
| 3 | ▲春秋茄克式执勤服 | 1.藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)，毛涤哔叽。  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：羊毛60%、涤纶24.5%、聚酯复合弹性纤维15%、导电纤维 0.5%，以上数据允许误差范围±3%。单位面积质量：197g/㎡（±3）。 2. 线密度：经纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%），纬纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%）。 3. 里料：涤粘斜纹细，粘胶55%、涤纶45%，以上数据允许误差范围±3%。75dtex/111dtex（±3%），单位面积质量：88g/m²（±3）。   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  4.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准。 | 188套 | 工业 |
| 4 | 冬季茄克式执勤服 | 1.藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)，毛涤哔叽。  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：羊毛60%、涤纶24.5%、聚酯复合弹性纤维15%、导电纤维0.5%，以上数据允许误差范围±3%。单位面积质量：233g/㎡（±3）。 2. 线密度：经纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%），纬纱12.5tex×2(Nm80/2)（±3%）。 3. 里料：涤粘斜纹细，粘胶55%、涤纶45%，以上数据允许误差范围±3%。75dtex/111dtex（±3%），单位面积质量：88g/m²（±3）。   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准。 | 94套 | 工业 |
| 5 | 春秋常服配套衬衣 | 1.天空蓝色(PANTONE 18-3945 TPX)精梳涤棉混纺染色方平布  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：涤纶60%、棉40%,以上数据允许误差范围±3% 2. 单位面积质量：148g/㎡（±3） 3. 线密度：5.9tex×2/11.8tex（±3%）   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准 | 188件 | 工业 |
| 6 | 短袖夏装制式衬衣 | 1.天空蓝色 (PANTONE 18-3945 TPX)，精梳涤棉混纺染色方平布  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：涤纶60%、棉40%，以上数据允许误差范围±3% 2. 单位面积质量：148g/㎡（±3） 3. 线密度：5.9tex×2/11.8tex（±3%）   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准 | 282件 | 工业 |
| 7 | 长袖夏装制式衬衣 | 1.天空蓝色 (PANTONE 18-3945 TPX)，精梳涤棉混纺染色方平布  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：涤纶60%、棉40%，以上数据允许误差范围±3% 2. 单位面积质量：148g/㎡（±3） 3. 线密度：5.9tex×2/11.8tex（±3%）   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T 547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准 | 188件 | 工业 |
| 8 | 单裤 | 1.藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)防静电仿毛哔叽  ★2.面料规格：   1. 纤维含量：涤纶64.5%、粘胶35%、导电纤维0.5%，以上数据允许误差范围±3% 2. 线密度：17.3tex/16.3tex（±3%） 3. 单位面积质量：180g/㎡（±3）。   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准 | 188条 | 工业 |
| 9 | 防寒大衣（短款） | 1.藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)，防风透湿涂层布，涤纶半消光低弹丝。  ★2.面料规格：   1. 线密度：83dtex/72f×177dtex/144f（±3%） 2. 单位面积质量：135g/㎡（±3） 3. 内胆：羽绒内胆，白鸭绒，充绒量≥170g，羽绒含绒量≥90%，蓬松度：≥15cm，气味强度等级：≤2 级。   **注：合同执行时提供成衣检测报告供采购人核查，检验报告中须体现判断依据为《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T547-2023 标准，否则不予认可。若出现虚假响应，材料不实等情况，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。**  3.其他符合《城市管理执法制式服装 制服》 CJ/T547-2023 标准 | 94件 | 工业 |
| 10 | 大檐帽（女卷檐帽） | 符合《城市管理执法制式服装 帽》CJ/T 549-2023 标准 | 94顶 | 工业 |
| 11 | 大檐凉帽（女卷檐凉帽） | 符合《城市管理执法制式服装 帽》CJ/T 549-2023 标准 | 94顶 | 工业 |
| 12 | 布面栽绒防寒帽 | 符合《城市管理执法制式服装 帽》CJ/T 549-2023 标准 | 94顶 | 工业 |
| 13 | 作训帽 | 符合《城市管理执法制式服装 帽》CJ/T 549-2023 标准 | 188顶 | 工业 |
| 14 | 单皮鞋 | 符合《城市管理执法制式服装 鞋》CJ/T 550-2023 标准 | 94双 | 工业 |
| 15 | 皮凉鞋 | 符合《城市管理执法制式服装 鞋》CJ/T 550-2023 标准 | 94双 | 工业 |
| 16 | 棉皮鞋 | 符合《城市管理执法制式服装 鞋》CJ/T 550-2023 标准 | 94双 | 工业 |
| 17 | 雨衣（含雨靴） | 符合《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T 547-2023 标准 | 94套 | 工业 |
| 18 | 反光背心 | 符合《城市管理执法制式服装 制服》CJ/T 547-2023 标准 | 94件 | 工业 |
| **配套辅材：标志标识94套（费用包含在报价内）**  每套标志标识包含以下内容：  硬肩章1副，软肩章2副，套式肩章 2 副，布胸徽 4 块，布胸号 4 块，铁胸徽 2 块，铁胸号 2 块，领花 2 副，领带领夹 1 条，腰带 2 条， 帽徽 2 个，臂章 4 块，标志扣。  符合《城市管理执法制式服装 服饰》CJ/T 548-2023标准。 | | | | |

注：1、所有货物规格、材质等必须符合《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》和城市管理执法制式服装最新标准。

1. 总价不变的基础上，成交供应商可根据采购单位实际需求，对以上内容做适当调整。

**三、报价要求**

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，**否则按无效响应处理**。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

1. **其他要求**

1、成交供应商应保证提供的服装是全新未使用过的，要求缝制工艺均匀，无漏针，无线头，拉链、钮扣、松紧、标牌等辅料和配件质量需达到相关标准，无任何跳纱、色差、色档、走线等次货现象出现，选用的面料内在质量（成分、纱支、密度、克重等）、外在质量（颜色、手感）均须与采购文件及采购人认可的设计方案完全一致，且均应符合国家和行业一等品（国标一等品）的要求，确保服装的质量与美观。

2、所提供的服装能经多次洗擦而不褪色，不易起毛、起泡、不易褶皱、无裂缝、不变形；配件不易脱落、破损、纽扣不褪色、装订牢固、拉链顺滑（不含镍）、纽扣眼平整、不留线头。

3、每套服装要求精做，送达的服装要求完成裤脚边翻边缝合工序。

4、每件服装均要求用标签注明服装号码、制作年度、使用和洗涤说明；按人员整套打包（包含但不限于标志标识），并在外包装上注明使用人姓名、部门、服装号码、件数等相关信息；同时装箱按部门进行区分，并在纸箱外侧两端列表注明箱内货物所属单位部门、姓名、服装号码、数量等相关信息，以便发放，每箱内要附同样内容的装箱单用于核对。同时每件衣服均要在口袋内侧或洗标上缝有单位、部门、性别、姓名及尺码等标签，以便发放领取和日后洗涤辨认，每件服装需要配备一套备用纽扣，用透明密封袋挂在吊牌后，否则采购人有权拒收。

5、所有货物交货验收时需符合采购文件中的技术参数，制作工艺、样式、号型、材料等各项指标、技术要求应符合或优于《城市管理执法制式 服装》最新标准，并随机抽取部分货物送至权威检测机构检测，任意单品抽检不合格或未达到采购文件要求标准，成交供应商应无条件退换不合格单品的本批次全部货物，并应在10日内完成该单品制作，重新对该单品再次进行检验，检验合格后，采购人进行接收。成交供应商拒不退换或未在规定时间内退换或拒绝送检的，采购人有权解除合同，由成交供应商赔偿由此产生的一切损失，且依照相关法律法规，将该事宜报送至市场监管、质检（如有）等相关部门依法处理。

6、本项目质保期为2年，自本项目全部货物最终验收合格之日起计。供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并配置专人负责本项目售后服务。

7、质保期内出现变形、脱色、起泡等产品质量问题或穿着不合体时，必须包修、包退、包换。如制作用线 2年内断线（服装脱线、纽扣掉落），成交供应商负责在一周内加工修复，必要时在采购人处设点修复。如有质量问题，成交供应商应做好调换、修改或重做等售后服务工作。货到分发后五天内，派专人上门，针对不合体衣服进行修改，所有修改必须在10个工作日内完成，并送回。

**五、验收要求**

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。