**采购需求**

**（供参考，具体内容以招标文件为准）**

**前注：**

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后35日历天完成供货安装调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后六年 |

**二、货物需求**

1、指标重要性描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| 重要指标项 | ★ | 作为评分项，按照评分细则进行评分。 |
| 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，**按投标无效处理**。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |

2、货物需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **规格参数** | **数量（单位）** | **所属行业** |
| 1 | 2匹壁挂式空调 | 1. ★能效等级1级，冷暖变频；
2. ★能源消耗效率APF≥4.7；
3. ★额定制冷量≥5000W；
4. 额定制热量≥7200W；
5. 额定制冷功率≤1350W；
6. ★额定制热功率≤2050W；
7. ★循环风量≥900m3/h；
8. ★内机噪音（最高风档）≤44dB(A)；
9. 外机噪音（最高风档）≤54dB(A)；
10. 电辅热≥1200W。
 | 6台 | 工业 |
| 2 | 3匹壁挂式空调 | 1. ★能效等级1级，冷暖变频；
2. ★能源消耗效率APF≥4.4；
3. ★额定制冷量≥7300W；
4. ★额定制热量≥9700W；
5. 额定制冷功率≤1960W；
6. ★额定制热功率≤2950W；
7. ★循环风量≥1350m3/h；
8. ★内机噪音（最高风档）≤47dB(A)；
9. 外机噪音（最高风档）≤57dB(A)；
10. 电辅热≥1200W。
 | 61台 | 工业 |
| 3 | ▲3匹柜式空调 | 1. ★能效等级1级，冷暖变频；
2. ★能源消耗效率APF≥4.4；
3. ★额定制冷量≥7300W；
4. ★额定制热量≥9700W；
5. ★额定制冷功率≤2100W；
6. ★额定制热功率≤3150W；
7. ★循环风量≥1400m3/h；
8. ★内机噪音（最高风档）≤47dB(A)；
9. 外机噪音（最高风档）≤57dB(A)；
10. 电辅热≥1800W。
 | 1015台 | 工业 |
| **注：除上述货物外，还涉及漏电保护开关、铜管及加长部分、支架等辅材以及开孔等内容，具体数量需根据项目实际情况确定，费用包含在报价中。** |

**注：1、空调安装时须将售后服务维修联系人及联系方式印成标签，张贴在空调上醒目位置；**

**2、本项目货物需求中序号1“2匹壁挂式空调”、序号2“3匹壁挂式空调”、 序号3“3匹柜式空调”属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，投标文件中须提供以上所投产品的节能产品认证证书，否则按投标无效处理；**

**3、本项目安装施工内容允许专业分包，中标人可将安装施工内容分包给具备相应资质的企业实施，本项目在安装及施工过程中发生的安全事故均由中标人承担一切责任。**

**三、报价要求**

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，**否则按投标无效处理**。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

**四、验收要求**

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。